 **MESTSKÁ ČASŤ**

**BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE**

Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava

Materiál určený na rokovanie:

Miestnej rady dňa: 20.09.2021

Miestneho zastupiteľstva dňa: 28.09.2021

**Návrh**

**Operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií III. a IV. triedy**

**na území Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice**

**na obdobie od 01.12.2021 do 28.02.2022**

Materiál obsahuje:

- Vyjadrenia miestnej rady a komisií

- Návrh uznesenia

- Dôvodová správa

- Operačný plán zimnej údržby

**Predkladá:** Mgr. Zoltán Pék, starosta

**Zodpovedá:** Ing. Mariana Páleníková, prednostka

**Spracoval:** Ing. Stanislav Štěrba, vedúci oddelenia ŽP, O a CH

Vyjadrenie miestnej rady zo zasadnutia dňa: 20.09.2021

**UZNESENIE č. 180/2021/MR**

Miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený návrh uznesenia.

Vyjadrenie komisie územného plánu, výstavby, životného prostredia, odpadov a cestného hospodárstva zo zasadnutia dňa 13.09.2021:

**Členovia komisie daný návrh berú na vedomie a odporúčajú schváliť MiZ predložený návrh operačného plánu.**

**Návrh uznesenia**

**Uznesenie č. :**

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:

**schvaľuje**

predložený Návrh operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií III. a IV. triedy na území Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na obdobie od 01.12.2021 do 28.02.2022.

**Dôvodová správa**

Zimnú údržbu ciest a miestnych komunikácií, ako aj spravodajstvo o ich stave v zimnom období, t.j. zimnú údržbu na komunikáciách zabezpečuje príslušný správca v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, (cestný zákon) v znení zmien a doplnkov. Na území Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice zabezpečuje v zmysle Štatútu hl. mesta SR Bratislavy a citovaného zákona zimnú údržbu na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy správca týchto komunikácií, ktorým je Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice.

Plán zimnej údržby na komunikáciách a verejných priestranstvách je na nasledujúce zimné obdobie stanovený od 01.12.2021 do 28.02.2022. Tento termín môže ovplyvniť nepriaznivá zmena poveternostných podmienok.

V tomto období sa bude vykonávať zimná údržba na cestných komunikáciách v dĺžke 28,8 km, čo je 169 234 m2 a zimná údržba chodníkov v dĺžke 38,5 km o ploche 57 750 m2. V zimnej údržbe sú zahrnuté aj námestia, parkoviská a iné verejné priestranstvá s celkovou plochou 135 200 m2.

Operačný plán je základným podkladom a hlavným organizačným materiálom miestneho úradu na zabezpečenie, koordináciu a riadenie výkonu činností pri zimnej údržbe, ktorými sa zabezpečuje zjazdnosť komunikácií, schodnosť chodníkov, priechodov pre chodcov a verejných plôch v zimnom období, t.j. zmierňovanie, respektíve odstraňovanie závad spôsobených poveternostnými a klimatickými podmienkami.

Zimnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. triedy zabezpečuje Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice prostredníctvom dodávateľskej organizácie. Po schválení tohto operačné plánu zimnej údržby, mestská časť vypíše verejné obstarávanie na zabezpečenie zimnej údržby na komunikáciách v správe mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na zimnú sezónu 2021 - 2022.

**Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií III. a IV. triedy**

**na území Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice**

**na obdobie od 01.12.2021 do 28.02.2022**.

1. **Úvodné ustanovenie.**

Zimnú údržbu na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a verejných priestranstvách začína správca na základe vlastného pozorovania, teda reálneho stavu a predpovede počasia v termíne od 01.12.2021, pokiaľ tento neovplyvnia mimoriadne poveternostné vplyvy (ak si to vývoj počasia vyžiada, zimná údržba môže začať aj pred stanoveným termínom). Začiatok a koniec zimnej údržby písomne oznámi verejný obstarávateľ poskytovateľovi služby.

2. **Úlohy zimnej služby.**

Rozhodujúcimi úlohami pri výkone zimnej údržby sú :

2.1 - Predchádzať vzniku poľadovice a náľadia na povrchu komunikácií.

2.2 - Zmierňovať, resp. odstraňovať nepriaznivé vplyvy poľadovice.

2.3 - Odstraňovať z povrchu komunikácie napadaný, naviaty alebo zosunutý sneh.

2.4 - Zmierňovať alebo odstraňovať klzkosť komunikácií pokrytých zľadovatenou utlačenou snehovou vrstvou.

2.5 - udržiavať komunikácie čisté a odstraňovať tzv. druhotnú klzkosť.

2.6 - zabezpečovať koordináciu so správcom ciest a miestnych komunikácií I. a II. triedy pri výkone zimnej údržby.

1. **Spôsob zabezpečenia zjazdnosti a schodnosti.**

Zjazdnosť komunikácií sa zabezpečuje :

3.1.1 - Odstraňovaním náľadia, rozbíjaním ľadu.

3.1.2 - Pluhovaním, odhrnutím snehu ku krajom komunikácie.

3.1.3 - Posypom chemickým alebo inertným materiálom, respektíve ich zmesou a to v závislosti od vonkajších teplôt. Chemický posyp na komunikáciách a chodníkoch sa použije v mimoriadnych prípadoch, ak poľadovica trvá viac ako 12 hodín a to len na priamy pokyn zodpovedného pracovníka MÚ za zimnú službu, z dôvodu ochrany spodných vôd a životného prostredia.

3.1.4 - Odvozom snehu z vybraných lokalít (v prípade kalamitnej situácie).

Schodnosť verejných priestranstiev a peších trás sa zabezpečuje :

3.2.1 - Odstraňovaním náľadia, rozbíjaním ľadu.

3.2.2 - Odhŕňaním snehu, ľadu na okraj komunikácie, vozovky alebo priestranstva. V prípade väčších priestranstiev a veľkého množstva snehu môže byť sneh odhŕňaný aj na kopy v priestranstve, ale vždy len tak, aby mohlo byť toto riadne využívané.

3.2.3 - Posypom (len pri tvorení poľadovice).

3.2.4 - Pluhovaním a odhŕňaním chodníkov.

Uvedené spôsoby pri zabezpečovaní zjazdnosti a schodnosti je nutné vykonávať takým spôsobom, aby samotná činnosť alebo jej dôsledky nezhoršovali životné prostredie.

1. **Organizácia a riadenie zimnej služby.**

Za organizáciu a riadenie zimnej údržby v MČ Bratislava - Podunajské Biskupice je zodpovedný starosta MČ, prednostka MÚ a členovia štábu zimnej služby (podľa zoznamu, bodu č.: 11 tohto Operačného plánu). Výkonnou zložkou MÚ pri zabezpečovaní zimnej údržby je Štáb zimnej služby pri MÚ Bratislava – Podunajské Biskupice, ktorého členovia vydávajú pokyny na vykonanie zásahov, rozhodujú o nasadzovaní mechanizmov a pracovných síl ako aj o technológii odstraňovania závad v zjazdnosti a schodnosti komunikácií.

1. **Kategorizácia komunikácií.**

Na území MČ zimnú službu zabezpečujú:

5.1 - Magistrát hl. m. SR Bratislavy, odd. cestného hospodárstva na všetkých komunikáciách I. a II. triedy a prieťahy štátnych ciest, a to :

Podunajská ul. Kazanská ul.

Popradská ul. Uzbecká ul.

Lieskovská ul. Korytnická ul. / trasa MHD/

Krajinská ul. Slovnaftská ul.

Šamorínska ul. Devätinová ul. / trasa MHD/

Orenburská ul. Ul. padlých hrdinov Biskupická ul. Trojičné nám.

Nákovná ul. Ulica svornosti / št. cesta I/63/

Komárovská ul. Mramorová ul.

Vrakunská ul. Vetvárska ul.

Učiteľská ul. Odeská ul.

Dvojkrížna ul. Cesta na Most pri Bratislave

/ št. cesta III / 06359 /

5.2 - Miestny úrad MČ Bratislava – Podunajské Biskupice na všetkých komunikáciách III. a IV. triedy, ktoré sú rozdelené podľa stupňa dôležitosti nasledovne:

5.2.1 V prvom poradí:

Bieloruská ul. /časť/

Hornádska ul.

Hronská ul.

Hviezdna ul.

Lotyšská ul. /časť/

Máchova ul.

Nákupná ul.

Orechová ul.

Podzáhradná ul. /nová časť/

Pri trati

Linzbothova ul.

Staromlynská ul.

Korytnická ul. -od Uzbeckej po Dvojkrížnu

Žiacka ul.

Dolné hony - okolo Latorice

- okolo Hrona

5.2.2.V druhom poradí:

Amurská ul. Lotyšská ul. /časť/

Baltská ul. Madáchova ul.

Bieloruská ul. /časť/ Nezvalova ul.

Bodrocká ul. Oblúková ul.

Borekova ul. Ovčiarska ul.

Devätinová ul -od Šamorínskej po Parenicová ul.

Ul.Padlých hrdinov Parcelná ul.

Dneperská ul. Pasienková ul.

Družobná ul. Petöfiho ul.

Dudvážska ul. Podzáhradná ul. /stará časť/ Estónska ul. Požiarnicka ul.

Pri hrádzi

Geologická ul. Priekopnícka ul.

Hlbinná ul. Prípojná ul.

Hviezdoslavova ul. Pšeničná ul.

Hydinárska ul. Šikmá ul.

Ipeľská ul. Sĺňavská ul.

Jókaiho ul. Ul. 8. mája

Jégenešská cesta - po žel. vlečku Ul.J.Kráľa

Kovová ul. Vinohradnícka ul.

Kvetinárska ul. Výtvarná ul.

Latorická ul. Závodná ul.

1. **Časové limity, pohotovosť a mechanizmy.**

6.1 Časové limity pre výkon prác zimnej údržby na jednotlivých komunikáciách sú stanovené v závislosti na ich zaradení do poradia podľa dôležitosti ako i v závislosti na druhu vykonávaných prác. Vo všeobecnosti platí zásada, že limit výjazdu, resp. nástupu na výkon prác od vydania príkazu zodpovedného pracovníka MÚ je do 30 minút.

6.2 Časový limit na zabezpečenie zjazdnosti komunikácií III. a IV. triedy (pluhovanie, resp. posyp) je 12 hodín po ukončení spádu snehu.

**Prednostne sa vykonáva zimná údržba na komunikáciách prvého poradia!**

6.3 Pohotovosť pracovníkov a mechanizmov pre výkon zimnej údržby bude zmluvne zabezpečená zhotoviteľom nasledovne:

- Od 01.12.2021 do 28.02.2022 denne (vrátane sobôt, nedieľ) v čase od 22:00 do 6:00.

- V sobotu, v nedeľu a vo sviatok v čase od 08:00 do16:00.

- V prípade, že si to vyžadujú poveternostné podmienky bude výkon zimnej údržby zabezpečený v predĺžených zmenách, na základe telefonického pokynu pracovníka MÚ zodpovedného za zimnú službu.

6.4 **Mechanizmy a pracovníci pre zabezpečenie pohotovosti a výkonu zimnej údržby:**

6.4.1 Pre výkon zimnej údržby

- cestný sypač (vozidlo do 10 ton) s radlicou 3 m a vodičom - **2 kusy**

- traktor s radlicou a vodičom - **1 kus**

- malý komunálny traktor so šírkou radlice od 1,00 do 1,20 m s posypovým zariadením na chodníky a vodičom - **3 kusy**

- ručné čistenie - **10 pracovníkov**

6.4.2 Pre pohotovosť zimnej údržby

- cestný sypač (vozidlo do 10 ton) s radlicou 3 m a vodičom - **2 kusy**

- malý komunálny traktor so šírkou radlice od 1,00 do 1,20 m s posypovým zariadením na chodníky a vodičom - **3 ks**

1. **Povinnosti a zodpovednosť vlastníkov, správcov alebo užívateľov nehnuteľností**

**v zmysle Zák. č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení**

**neskorších zmien a doplnkov.**

7.1 - Závady v schodnosti chodníkov, sú povinní bez prieťahov odstraňovať správcovia miestnych komunikácií.

7.2 - V zimnom období sa musia čistiť chodníky od snehu a v prípade námrazy aj viackrát za deň a to v šírke 150 cm. Sneh a námraza sa zhŕňa na okraj vozovky do hromád. Na okraji vozovky treba uvoľniť a očistiť vpusty kanalizácie , aby sa v prípade odmäku zabezpečil odtok vody. Pri tvorení poľadovice treba chodníky posýpať inertným materiálom ( piesok, drva a podobne).

7.3 - Pri odstraňovaní a hromadení snehu treba dbať na to, aby neboli zatarasené prechody cez jazdnú dráhu alebo príchody a vjazdy do budov, plochy potrebné na nakladanie a vykladanie tovaru, paliva, odvoz domáceho odpadu a podobne. Po ukončení zimného obdobia sa inertný materiál nesmie ponechať na chodníku ani zhŕňať na okolie cesty. Je potrebné bezodkladne zabezpečiť jeho upratanie a odvoz.

7.4 - Správcovia miestnych komunikácií zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené.

1. **Povinnosti pracovníkov zhotoviteľa zaradených do zimnej údržby.**

8.1 - Sledovanie meteorologickej situácie na základe predpovedí SHMÚ, predpovede preberajú v čase o 04:00, 10:00, 16:00 a 22:00 hodine.

8.2 - Vyhodnocovanie zjazdnosti komunikácií na základe vlastných pozorovaní pri výjazdoch, z hlásení podnikových dispečerov Magistrátu hl. m. SR Bratislavy a ostatných hlásení, ako aj z informácií získaných z operačných stredísk štátnej, respektíve mestskej polície a podobne.

8.3 - Pri zhoršení meteorologickej situácie a pri očakávaní spádu snehu, pri nebezpečenstve tvorby poľadovice alebo námrazy uvádza do pohotovosti pracoviská všetkých zmluvne zaviazaných účastníkov zimnej údržby.

8.4 - Príkaz na uvedenie do pohotovosti vydáva zodpovedný pracovník zhotoviteľa. Zhotoviteľ zabezpečí zásah v zmysle príkazu člena Štábu zimnej údržby, v ktorom je určený názov komunikácií, na ktorých sa má zásah vykonať s určením druhu posypového materiálu ako i druhu posypu (preventívny, likvidačný) a druhu požadovanej práce.

8.5 - Zhotoviteľ kontroluje pripravenosť mechanizmov na posyp komunikácií, vydáva pokyny pre plynulý chod zimnej údržby (napr. striedanie pracovných smien, k prednostnému nasadeniu, k opätovnému zásahu, naloženiu a podobne).

8.6 - Po vydaní príkazov k zásahu na zabezpečenie zjazdnosti komunikácie dispečer zabezpečí sledovanie a operatívnu evidenciu obsadenia všetkých pracovných úkonov. Po uplynutí stanovenej doby k začiatku prác prijíma hlásenia od dispečerov organizácií zúčastňujúcich sa na zimnej údržbe.

8.7 - Koordinuje činnosť pri zásahu medzi dodávateľskými organizáciami a odsúhlasuje denné hlásenia výkonu služby z hľadiska ich rozsahu a kvality.

8.8 - Je povinný zabezpečiť zhromaždenie informácií o momentálnom stave nasadenia techniky a jej prípadných výpadkoch.

8.9 - Zabezpečuje v denníku dispečera evidenciu zahájenia a ukončenia prác na komunikáciách a porovnáva so stanoveným časovým limitom.

8.10 - Po ukončení zásahu posúdi jeho účinnosť a pripraví ďalšie pokyny.

8.11 - Zodpovedá za správne vedenie denníka, do ktorého zaznamenáva výkony spojené so zimnou údržbou, požiadavky policajného zboru a ostatných orgánov verejnej správy ako i zhodnotenie nevykonaných príkazov po skončení zmeny eviduje bodové závady a nahlasuje ich príslušnému správcovi.

8.12 - Vykonáva kontrolu dispečerských denníkov z hľadiska správnosti evidencie vydaných príkazov a to min. 1x do týždňa a predkladá ich na kontrolu a overenie obstarávateľovi.

8.13 - Zodpovedá v priebehu údržby za výkon zimnej údržby v rozsahu, ktorý stanovuje Operačný plán zimnej údržby.

8.14 - Zabezpečuje kontrolu schodnosti chodníkov a verejných priestranstiev a zistené nedostatky hlási na MÚ.

8.15 - Vykonáva v súčinnosti s pracovníkmi Štábu zimnej údržby a Magistrátu hl. m. SR Bratislavy kontrolu stavu komunikácií.

8.16 - Správu o vykonaných kontrolách počas zimnej údržby zaznamenáva do denníka dispečera. Všetky hlásenia, ústne, telefonické i rádiové zaznamenáva do denníka dispečera.

8.18 - V denníku zimnej údržby zaznamenáva jednotlivé druhy mechanizmov, počet pracovníkov, ktorí sú v pohotovosti, v službe, alebo priamo na určených pracoviskách podľa harmonogramu.

8.19 - Pri kontrole vykonaných prác je v stálom kontakte s obstarávateľom.

8.20 - Počas výkonu dispečerskej služby venuje zvýšenú pozornosť dopravne nebezpečným miestam a nahlasuje zistené bodové závady obstarávateľovi.

8.21 - Prednostne zabezpečuje preventívny a likvidačný posyp a kontroluje kvalitu prác pri odstraňovaní bodových závad v zjazdnosti.

8.22 - O situácii a priebehu výkonu služby informuje členov Štábu zimnej služby MČ Bratislava – Podunajské Biskupice.

1. **Povinnosti pracovníkov verejného obstarávateľa.**

9.1 - Do denníka dispečera zaznamenáva všetky kontroly vykonané v spojitosti so zimnou údržbou.

9.2 - V prípade zistenia nedostatkov zo strany zhotoviteľa obstarávateľ zaznamenáva do denníka zimnej údržby druh nedostatočne vykonanej práce a spôsob urýchlenia odstránenia závady s termínom odstránenia.

9.2 - Verejný obstarávateľ na základe výsledkov z vykonaných kontrol pripravuje návrhy na uloženie sankcií.

1. **Koordinácia zimnej služby, systém informačného a dispečerského spojenia.**

10.1 - Činnosť zimnej údržby na komunikáciách I. a II. triedy riadi a koordinuje v nepretržitej prevádzke Magistrát hl. m. SR Bratislavy, odd. správy komunikácií (dispečing), v prípade potreby, napr. vyhlásenia stavu živelnej pohromy slúži ako riadiaci orgán centrálny dispečing zimnej údržby pre operačný štáb mesta. MÚ v naliehavých prípadoch spolupracuje s dispečingom Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava, odd. Správy komunikácií. Systém spojenia s jednotlivými účastníkmi zimnej údržby je zabezpečený telefonicky. Informácie o stave komunikačnej siete na území MČ získava MÚ vlastnou kontrolou a z hlásení zhotoviteľa.

10.2 - Činnosť zimnej údržby na komunikáciách III. a IV. triedy riadi a koordinuje v nepretržitej prevádzke Štáb zimnej služby. V prípade kalamitnej situácie alebo živelnej pohromy zimná údržba v MČ bude riadená centrálnym dispečingom Štábu zimnej služby hlavného mesta SR - Bratislava.

10.3 Dispečing OSK, Magistrát hlavného mesta SR

telefón : 0902 985 887

0903 985 906

02/59 35 67 86

10.4 - Podklady pre rozhodovaciu činnosť Štáb zimnej údržby MÚ Pod. Biskupice získava vlastnou kontrolou stavu komunikačnej siete, priamym telefonickým spojením s dispečingom Dopravného podniku, dispečingom OSK ako i operačným strediskom KR KDI PZ BA. Informácie o stave poveternostnej situácie sa získavajú telefonickým spojením s SHMÚ.

1. **Zoznam zodpovedných pracovníkov za MÚ Podunajské Biskupice - Štáb zimnej údržby:**

**Meno: Funkcia: tel. č.: e-mail:**

Pék Zoltán, Mgr. starosta MČ 40 20 92 03, 0903 457 773 [starosta@mupb.sk](mailto:starosta@mupb.sk)

Páleníková Mariana,Ing. prednostka MÚ 40 20 92 07, 0908 927 973 [prednostka@mupb.sk](mailto:prednostka@mupb.sk)

Štěrba Stanislav, Ing. ved. odd. ŽP,OaCH 40 20 72 18, 0915 066 022 [stanislav.sterba@mupb.sk](mailto:stanislav.sterba@mupb.sk)

Tibor Poór ref. údržby a správy budov 0908 700 701 [tibor.poor@mupb.sk](mailto:tibor.poor@mupb.sk)

Lamoš Roman, Ing. preds. kom. ÚPŽPOaCH 0915 995 900 [romanlamos@gmail.com](mailto:romanlamos@gmail.com)

1. **Zoznam zodpovedných pracovníkov a tel. kontakt za poskytovateľa údržby:**

**Meno : Funkcia: tel. č.:**

v. r. Mgr. Zoltán Pék

starosta MČ